**Assistenz Drei Zinnen Alpine Run 2015**

Hallo lieber Funkfreund,

zunächst vielen Dank für Deine Mithilfe.

Das Rennen findet am **Samstag, den 12.09.2015 statt** und beginnt um **10.00 Uhr** in Sexten.

**Transport und Verteilung der Gruppen:**

* **Videoteam auf den Rotwandköpfen, sowie Team des Audioumsetzers auf Bergstation Rotwand Umlaufbahn.**

Treffpunkt **um 06:40 Uhr** in Sexten bei der Talstation der Helmseilbahn**.** Dort werden die T-Shirt ausgeteilt. Dann fahren alle (um **06.50 Uhr**) mit dem eigenen PKW weiter bis auf den Parkplatz der Rotwand Umlaufbahn. Dort wird in einen Jeep des Veranstalters umgestiegen (**Abfahrt um 07:00 Uhr**) und diese bringt Personen und Material bis auf die Bergstation des Skiliftes.

IW3AWA und IN3ECR steigen auf Bergstation der Rotwand Umlaufbahn aus und stellen den Funkumsetzer auf.

IN3EHP und IN3FQQ fahren weiter bis zur Bergstation des Skiliftes Rotwandwiese und transportieren dann das Material zu Fuß zu den Rotwandköpfen und stellen den Videoumsetzer auf.

Da auf der Rotwandwiese die Essens Bons nicht angenommen werden, bitte selbst das Mittagessen bezahlen und den Beleg mitnehmen. Die Spesen werden vom Veranstalter rückerstattet.

* **Streckenposten entlang der Rennstrecke vom Start bis zur Büllelejochhütte.**

Treffpunkt **um 06:40 Uhr** in Sexten bei der Talstation der Helmseilbahn**.** Dort werden die Essens Bon und die T-Shirts ausgeteilt. Um **07.00 Uhr** startet der Kleinbus zur Talschlußhütte und von dort steigen alle zu Fuß zu ihren Positionen auf.

* **Video- und Funkposten im Zielbereich sowie die letzten beiden Streckenposten vor dem Ziel (ab der Büllelejochhütte).**

IN3EBP und IW3BTW übernachten auf der Drei Zinnenhütte und sind somit am Samstag, Morgen schon vor Ort.

IN3FAH, IN3EIE, IN3EID, IN3EMJ, IW3BRH, IN3WLN, Andreas werden am Samstag Früh um **05.30 Uhr** in Toblach an der AGIP Tankstelle abgeholt und bis zur Lavaredo Hütte gebracht. Von dort steigt man zu Fuß bis zur 3 Zinnenhütte auf.

Das gesamte technische Material befindet sich bereits auf der 3 Zinnenhütte.

Die Essens Bons werden oben auf der Drei Zinnenhütte von IW3BTW verteilt (bei Raimund Amhof erhältlich).

**Bitte folgende Hinweise bitte beachten:**

* Jeder muss selbst für die eigene Verpflegung sorgen, da die Verpflegungsstellen bei unserem Aufstieg noch nicht besetzt sind. Ein warmes Essen gibt es in den vom Veranstalter definierten Hütten.
* Gutes Schuhwerk und warme Kleidung sind selbstverständlich – wenn möglich, bitte die Clubbekleidung (Pololeibchen, Jacke, Mütze) anziehen.
* Nehmt bitte **zwei Funkgeräte** mit, damit ihr eines Reserve habt. Zudem ausreichend Batterien und eine gute Antenne.
* Druckt euch bitte dieses Dokument aus und verwendet es zum Aufzeichnen der Daten. Kugelschreiber nicht vergessen!
* Zum Abstimmen der Uhren wird die Leitstation vor dem Rennen die offizielle Uhrzeit mitteilen.
* Bitte versucht so bald wie möglich auf dem zugewiesenen Posten zu sein, denn für die Leitstation am Start ist es beruhigend zu wissen, dass alle Stationen besetzt sind.
* Gefunkt wird auf dem 2m-Band, auf **145,475 MHz**. Nur wenn diese Frequenz gestört ist wird auf Anweisung der Leitstelle (IN3BQX) auf eine Ausweichfrequenz umgeschaltet.
* **ACHTUNG:** Nur die beiden letzten Streckposten vor dem Ziel (IN3EIE und IW3BRH) kommunizieren direkt mit der Station im Zielbereich (IW3BTW) auf **433,550 MHz**. Diese beiden Posten müssen auf schnellstem Weg die Infos zu IW3BTW senden, und können nicht auf die Freigabe über dem Umsetzers warten. Wichtig ist, dass jeder einzelne Läufer **sofort** weitergeleitet wird. IW3BTW gibt die Nachricht dann auf dem Umsetzer weiter.
* Jeder Posten arbeitet nur mit **einem Rufzeichen** (in Rot auf der Liste) auch wenn er mit mehreren Funkern besetzt ist.
* Wenn eine Station eine Mitteilung zu machen hat, so soll sie einmal die Leitstation rufen. Die Leitstation wird dann zurückrufen und zum Sprechen auffordern. Dadurch soll verhindert werden, dass mehrere Stationen, welche sich untereinander nicht hören, gleichzeitig sprechen.
* **An die Leitstation werden die Mitteilungen einzeln und nicht Blockweise durchgegeben**. Nach jeder Durchsage auf die Bestätigung der Leitstation warten. Die Meldungen sollen so, wie auf der Aufzeichnungsseite angegeben ist erfolgen.
* Verwendet wird das **Rufzeichen ohne Prefix** (Beispiel: BQX von EID)
* Gemeldet werden jeweils die **ersten 10 Herren und die ersten 7 Damen**.
* Die **Herren haben orange Startnummern und Nummern unter 1.000.**
* Die **Damen haben violette Startnummern und Nummern über 1000.**
* Es wird auch heuer einen „Besenmann“ geben der nach dem letzten Läufer kommt. Die zugewiesene Position darf erst dann verlassen werden, wenn der Besenmann vorbei ist und nach regulärer Abmeldung bei der Leitstation.
* **Notfälle: jeder Notfall wird der Leitstation IN3BQX gemeldet. Diese informiert umgehend die Bergrettung! S**omit sollte der Umsetzer in kürzester Zeit für den Streckendienst wieder frei sein.

**Aufstellung für den Funkdienst**

Die **Rufzeichen in Rot** sind als Standort Rufzeichen der Streckenposten zu verwenden**.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Position** | **Rufzeichen** |
| Start (Sexten) | **IN3BQX** |
| IN3ECS |
| IN3ROL |
| IN3EGQ |
| Talschlusshütte | **IW3BWO** |
| IW3BWI |
| JUTTA |
| Zwischen Talschlusshütte und Zyigmondihütte | **IN3EGK** |
| KARIN |
| Zyigmondihütte | **IN3EDD** |
| IN3EMM |
| Büllelejochhütte | **IN3DOV** |
| ELISABETH |
| Zwischen Büllelejochhütte und 3 Zinnenhütte | **IN3EIE** |
| ANDREAS |
| Vor 3 Zinnenhütte | **IW3BRH** |
| IN3WLN |
| Ziel (3 Zinnenhütte) | **IW3BTW** |
| IN3FAH |
| IN3EID |
| IN3EMJ |
| IN3EBP |
| IN3EKH |
| Rotwandköpfe bei Zwischenstation - Videoübertragung | IN3EHP |
| IN3FQQ |
| Rotwandwiese bei Audio - Funkumsetzer | IW3AWA |
| IN3ECR |

**Aufzeichnungsseite**

**„Durchsage von EID (eigenes Rufzeichen ohne Prefix=IN3), auf Platz 1, die Startnummer 7 um 10 Uhr 32“**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Männer** | | |  | **Damen** | | |
| Platz | Startnummer | Uhrzeit |  | Platz | Startnummer | Uhrzeit |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  |  | 7 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |